**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„Изработка и доставка на работни и посетителски столове за сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид** | **Вид/ Описание** | **Количество/бр.** |
| 11 | **ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДИЙСКИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:  • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012  • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 85 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава.  • Седалка и облегалка моноблок  • Подлакътници  • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.  • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003  • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг.  • Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят. Не се допуска нарушаване на дизайна на логото от шевове, вдлъбнатини, релеф и др.  Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение в горната 1/3 част на облегалката в зависимост от нейната конфигурация. | **37** |
| 22 | **ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:  • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012  • Облегалката да е с височина от седалката – мин. 65 см. или да е идентична с тази по т. 1, с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава.  • Седалка и облегалка моноблок.  • Подлакътници  • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.  • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003  • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг.  • Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят.Не се допуска нарушаване на дизайна на логото от шевове, вдлъбнатини, релеф и др. Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение в горната 1/3 част на облегалката в зависимост от нейната конфигурация.  Столовете трябва да са от една фамилна група (продуктова линия) с тези по т. 1. | **75** |
| 23 | **ЛУКСОЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:  • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012  • Облегалката да е с височина от седалката мин. 65 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава.  • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см.  • Синхронна механика с 5 позиции на заключване.  • Система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя, .  • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.  • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003  • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. | **35** |
| 34 | **ЛУКСОЗЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ** | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Якост, трайност и безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013;   * Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа, в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012 * Фиксирана височина на седалката * Основа тип шейна | **25** |
| 45 | **РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:  • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. и регулация на позицията в дълбочина мин. 4 см.  • Облегалката да е от мрежа, с височина от седалката – мин. 65 см., с външна приставка за лумбална опора, подвижна с мин. 5 см. настройка. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава.  • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил със сертификат за мин. 100 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014.  • Синхронна механика с 5 позиции на заключване, включваща система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя.  • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.  • Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003  • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло мин. 120 кг. | **270** |
| 56 | **ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ БЕЗ ПОДЛАКЪТНИЦИ** | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва:  Размери и общи изисквания за безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013;  • Облегалката и седалката са тапицирани с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014.  • Фиксирана височина на седалката  • Без подлакътници  • Стоманена конструкцията, цвят черен, на четири крака, с пластмасови тапички за запазване на подовата настилка | **100** |
| 67 | **ДИВАН ДВУМЕСТЕН** | Диванът е с размери 1600 х 800 х 800 мм височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. | **35** |
| 78 | **ДИВАН ТРИМЕСТЕН И ДВА ФОТЬОЙЛА** | Диванът е с размери 2100 х 800 х 800 мм височина и два фотьойла от същата фамилия с размери 800 х 800 х 800 мм във височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012. | **1** |

**Изисквания за изпълнението на поръчката с предмет „Изработка и доставка на работни и посетителски столове сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ 23”:**

1. Участниците задължително трябва да пред­ложат работни и посетителски столове, които отговарят на описание на възложителя.
2. Предлаганите столове да съответстват на посочените стан­дарти за качество или на техни **„еквиваленти”**:

1) [БДС EN 1335-1:2003](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=50009) Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите

Действащ  2009-02-27

2) [БДС EN 1335-2:2009](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=51602) Офис мебели. Офис стол за работа. Част 2: Изисквания за безопасност

Действащ  2009-10-30

3) БДС EN 1335-3:2009

4) [БДС EN 13336:2012](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=59359) Обработени кожи. Характеристика на кожи за тапицерия. Ръководство за подбор на кожи за мебели

Действащ 2012-12-18

5) [БДС EN 12529:2003](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=22701) Колела и ролки. Колела за мебели. Колела за въртящи се столове. Изисквания

Действащ  2003-09-12

6) [БДС EN 16139:2013](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=60190) Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за седене за нежилищно обзавеждане.

Действащ  2013-05-17

7) БДС EN 1728:2012/AC:2013. Мебели. Мебели за седене. Изпитване за определяне на якост и дълготрайност

8) [БДС EN 1021-1:20](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=49396)14 Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара

Действащ  2008-10-31

9) [БДС EN 1021-2:20](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=49397)14 Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит

Действащ  2008-10-31

10) [БДС EN ISO 12947-2:2002](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=19345) Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 2: Определяне на разрушаването на образеца (ISO 12947-2:1998)

Действащ  2002-02-28

11) [БДС EN ISO 105-B02:2013](http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=64104) Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B02: Устойчивост на цвета на изкуствена светлина: Изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа (ISO 105-B02:2013)

Действащ  2013-07-15

12) Участниците следва да разполагат със сертификат или „**еквивалент**”, издаден от орган по оценяване на съответствието, удостоверяващ годността на столовете за употреба от потребители с тегло мин. 120 кг. – изпитвания за устойчивост и натоварване на седалка, облегалка, газов амортисьор, колела и др.

13) Изисквания за полиуретанова пяна (дунапрен). За тапицерията на всички столове да се използва формован или високо еластичен дунапрен с висока плътност, гарантиран срещу деформации с показатели:

За седалка: мин. плътност 35/обемно тегло 45.

За облегалка: мин. плътност 23/обемно тегло 35.

В случай, че някой от посочените стандарти не е действащ, участникът следва да предложи изделие, което отговаря на действащите стандарти, като посочи изрично действащия стандарт и отменения и заменен стандарт.

ГАРАНЦИИ:

5 години пълна гаранция за всички столове и мека мебел, която се отнася за всички компоненти и материали на столовете и меката мебел.

За доказване на съответствието на техническата оферта се представят заверени от участника копия на издадени сертификати.

Техническата спецификация е определена от възложителя, в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗОП, като по отношение на предложените еквивалентни „стандарти”, са приложими разпоредбите на чл. 50, ал. 1-3, във връзка с т. т. 31, 32, 48 и т. 54б от ДР на ЗОП.

1. Участниците задължително прилагат мостри от възможната цветовата гама за съответния материал – текстил и лицева телешка кожа в черен цвят.
2. Всеки участник е длъжен да представи мостри от всички столове и диван двуместен.

Мострите се представят с опис по приложен на възложителя Образец № 12. Върху всяка мострата се поставя етикет с надпис: участник, адрес и телефон.

Мострите на участника, определен за изпълнител се задържат от възложителят и са основание за приемане на бъдещите доставки след проверка на съответствието им с предложената мостра.

Мострите на останалите участници се връщат от възложителя в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на поръчката.