**Образец № 4.2**

**До**

**Софийския районен съд**

**гр. София, бул. „Драган Цанков” 6**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**за изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийски районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23 , по ІІ-ра обособена позиция „Изработка и доставка на работни и посетителски столове ”**

ОТ

Участник: .......................................................................................................;

Адрес:.............................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ ................................;

Представлявано от ........................................................................................, действащ в качеството си на ……………………………………………..

**Уважаеми Дами и Господа,**

След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура с по-горе описания предмет

**З А Я В Я В А М Е:**

Ние, долуподписаните, с настоящето декларираме:

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура с горепосочения предмет:

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата обществена поръчка.

Предлагаме да изпълним обществената поръчка **по ІІ-ра обособена позиция „Изработка и доставка на работни и посетителски столове”** съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията за участие, при следните условия:

**1. Срок за изпълнение:**

В състояние сме да изпълним поръчката, в това число да изработим и доставим и извършим монтаж на столовете,до/**не повече от 90 календарни дни**/: ........................................................ (...............................................................) календарни дни, считано от дата на

/цифром/ /словом/

получаване на писмена заявка от възложителя.

**2. Място на доставка и монтаж:**

Стоките ще бъдат доставени и монтажът извършен на адрес гр. София бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 23.

**3. Размер на аванса:**

В случай, че бъдем определени за изпълнител по обособената позиция искаме аванс в размер на ............................................... %

 **/не повече от 30 % /**

от стойността на договора, срещу представена от нас, безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща пълния размер на авансовото плащане.

**Забележка:**

В случай, че участникът изисква авансово плащане, точка 3 се попълва в процент само размера на искания аванс. Участникът няма право в техническото предложение да посочва стойност, като размер на аванса.

**4. Гаранционен срок:**

Предлагаме пълна гаранция от производителя за срок от /**не по-малко от 60 месеца**/: ..................................................................... (...............................................................) месеца,

/цифром/ /словом/

считано от дата на подписване на протокол от възложителя за окончателното одобрение на монтажа на мебелите (столовете).

**5. Предлаганите от нас мебели - работни и посетителски столове, ще бъдат изработени с материали от производител/и: ..............................................................................................**

/посочват се производителя/ите на материалите, които ще бъдат използвани при изработката на мебелите, като в случай че участникът в процедурата е и прозводителя на материалите, в полето се записва името на участника/

**....................................................................................................................................................**

**...................................................................................................................................................**

**6.** Предложените от нас работни и посетителски столове отговарят на описанието на Възложителя, както и на посочените стандарти в т.2 от Техническата спецификация за ІІ-ра обособена позиция.Приемаме че изискванията в техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

 **7. В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител, се задължаваме :**

**7.1. Предложените столове да са нови и неупотребявани.**

**7.2. При изпълнение предмета на поръчката да представим документите, които доказват съответствието на доставените работни и посетителски столове със стандартите, посочени в т.2 от Техническата спецификация. .**

**7.3. В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по ІІ-ра обособена позиция „Изработка и доставка на работни и посетителски столове”, задържаните от възложителя мостри, ще бъдат основание за приемане на доставките по договора, след проверка на съответствието.**

Участникът следва подробно да опише предложението си по всяка точка за всеки артикул от техническата спецификация на възложителя и да посочи производител и модел/марка или продуктов номер за всеки един артикул в долната таблица (Таблица № 1). Под таблицата може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в Техническите спецификации параметри (показатели) за отделните артикули е задължително.

 **Таблица № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Техническа спецификация на възложителя за ІІ обособена позиция (Изработка и доставка на работни и посетителски столове) | Техническо предложение на участника |
| № | ВИД | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| **11.** | **ЛУКСО****ЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДИИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като:• Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012• Облегалката да е с височина от седалката – мин. 85 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок• Подлакътници• Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.• Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003• Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг.• Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят.Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение на облегалката в зависимост от нейната конфигурация. | **37** |   |
| **22.** | **ЛУКСО****ЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛА****КЪТНИ****ЦИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАЛИ – СЪДЕБНИ ЗАСЕДА****ТЕЛИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа - размери по БДС EN 1335-1:2003 и безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012• Облегалката да е с височина от седалката – мин. 65 см. или да е идентична с тази по т. 1, с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалка и облегалка моноблок • Подлакътници • Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.• Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003• Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг.• Столът да е с интегрирано на облегалката в предната част лого на СРС, с диаметър 100 мм., което да бъде поставено чрез щамповане и вдлъбване в кожата без цвят. Изображение на логото ще бъде предоставено в електронен вид от възложителя, който ще определи и неговото точно местоположение на облегалката в зависимост от нейната конфигурация.Столовете трябва да са от една фамилна група (продуктова линия) с тези по т. 1.  | **75** |   |
| **23.** | **ЛУКСО****ЗЕН РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛАКЪТНИЦИ ЗА СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа в черен цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012• Облегалката да е с височина от седалката мин. 65 см., с вградена лумбална подкрепа. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см.• Синхронна механика с 5 позиции на заключване. • Система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя.• Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.• Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003 • Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. | **35** |  |
| **34.** | **ЛУКСО****ЗЕН ПОСЕТИ****ТЕЛСКИ СТОЛ С ПОДЛА****КЪТНИ****ЦИ** | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Якост, трайност и безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013;Облегалката и седалката са тапицирани с лицева телешка кожа, в цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012Фиксирана височина на седалката* Основа тип шейна
 | **25** |  |
| 4**5.** | **РАБОТЕН СТОЛ С ПОДЛА****КЪТНИ****ЦИ** | Да отговаря на изискванията за офис столове за работа за размери по БДС EN 1335-1:2003 и за безопасност по БДС EN 1335-2:2009 и БДС EN 1335-3:2009, като: • Подлакътници от полиуретан с механизъм за височинна регулация с диапазон на настройка мин. 5 см. и регулация на позицията в дълбочина мин. 4 см.• Облегалката да е от мрежа, с височина от седалката – мин. 65 см., с външна приставка за лумбална опора, подвижна с мин. 5 см. настройка. Не се допуска наличие на отделна поставка за глава. • Седалката е тапицирана с антистатичен текстил със сертификат за мин. 100 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014 • Синхронна механика с 5 позиции на заключване, включваща система за контрол на теглото, приспособимо към потребителя.• Газов амортисьор за регулация височината на седалката с диапазон на настройка мин. 5 см.• Основа тип звезда, с колела отговарящи на БДС EN 12529:2003• Столът да е сертифициран от акредитирана лаборатория за потребители с тегло до 120 кг. | **270** |  |
| 5**6.** | **ПОСЕТИ****ТЕЛСКИ СТОЛ БЕЗ ПОДЛА****КЪТНИ****ЦИ** | Характеристиките да отговарят на изискванията за посетителски столове, както следва: Размери и общи изисквания за безопасност, съгласно БДС EN 16139:2013; • Облегалката и седалката са тапицирани с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002/. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. • Фиксирана височина на седалката • Без подлакътници • Стоманена конструкцията, цвят черен, на четири крака, с пластмасови тапички за запазване на подовата настилка | **100** |  |
| **67.** | **ДИВАН ДВУМЕ****СТЕН** | Диванът е с размери 1600 х 800 х 800 мм височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е с антистатичен текстил със сертификат за мин. 55 000 цикъла по Martindale /БДС ЕN ISO 12947-2:2002. Сертификат за запалимост БДС EN 1021-1:2014. | **35** |  |
| **78.** | **ДИВАН ТРИМЕ****СТЕН И ДВА ФО****ТЬОЙЛА** | Диванът е с размери 2100 х 800 х 800 мм височина и два фотьойла от същата фамилия с размери 800 х 800 х 800 мм във височина. Корпусът следва да е изработен от масивна дървесина. Тапицерията е лицева телешка кожа в цвят, боядисана чрез топене, отговаряща на изискванията за основните характеристики - таблица 1 на БДС EN 13336:2012. | **1** |  |

**Като неразделна част от настоящата техническа оферта са представени ……………………..бр. мостри на стоките.**

*Всеки участник попълва таблицата на Техническото предложение с конкретните данни на своето предложение за съответния вид артикул. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.*

Дата:…………2016 г Име, подпис, печат: …………